# Памятка

**Новый год без электротравматизма!**

В новогодние праздники и Рождество почти в каждом доме ставят и украшают елки. Поэтому следует знать элементарные правила электрической безопасности при использовании электрических устройств для украшения. Елку всегда необходимо устанавливать на устойчивой подставке и украшать ее только исправной электрогирляндой заводского производства, которая должна иметь неразборную прессованную вилку.

**Помните:**

* не позволяйте детям подключать гирлянды к электрической сети;
* не разбирайте включенные гирлянды, не натягивайте их;
* берегите комнатные гирлянды от контакта с водой.

При покупке гирлянды следует обратить внимание на упаковку, где обязательно должны быть указаны товарный знак, класс и степень защиты от проникновения влаги и пыли, причем цифры на коробке должны совладать с цифрами на изделии, в упаковке - инструкция по эксплуатации и сертификат соответствия на изделие. Для украшения новогодних елей вне помещений на улице, фасадов домов должны использоваться сертифицированные гирлянды только заводского изготовления и иметь более надежную защиту от попадания влаги и пыли, с напряжением питания не более 25В. В противном случае высота подвеса должна быть не менее 2,5 метра или елка должна ограждаться, чтобы люди не могли попасть в зону ее установки. Подключение елочных гирлянд на напряжение 220B необходимо выполнять через устройство защитного отключения (Y3O) или дифференциальный автоматический выключатель. Применение этих устройств позволит избежать поражения электротоком при случайном прикосновении к токоведущим частям, повреждении изоляции и коротком замыкании.

**Для предупреждения несчастного случая и возникновения пожара**

# ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* использовать некалиброванные плавкие вставки предохранителей или предохранитель кустарного изготовления (жучки);
* использовать провода и кабели с повреждённой изоляцией;
* оборачивать лампы бумажными салфетками и другими горючими материалами;
* кабели, питающие иллюминацию, должны быть надёжно закреплены на несущий трос или по строительным конструкциям на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, не допускайте скручивания электропроводки и кабелей;
* устанавливать елку на ковровых изделиях;
* устанавливать елку вблизи отопительных приборов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Филиал государственного учреждения**  **«Государственный энергетический и газовый надзор»**  **по Могилевской области**  **Бобруйское межрайонное отделение**  **Осиповичская районная энергогазинспекция** |